|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **Lp.** | **Nazwa przedmiotu zamówienia** | **J.M** | **Ilość** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Rura karbowana elektroinstalacyjna RODK DVR 50/40mm dwuwarstwowa do ziemi peszel z pilotem AROT 450N HDPE niebieska 50m | m | 600 |
| 2 | Rura karbowana elektroinstalacyjna RODK DVR dwuwarstwowa do ziemi peszel z pilotem AROT 450N HDPE niebieska 75m | m | 100 |
| 3 | uchwyt metal-guma do rur fi 55mm na kołek rozporowy fi8 | szt | 1000 |
| 4 | Przewód instalacyjny płaski 450/750V YDYp 3x1,5 | m | 1530 |
| 5 | Przewód instalacyjny płaski 450/750V YDYp 4x1,5 | m | 800 |
| 6 | Przewód instalacyjny płaski 450/750V YDYp 3x4 | m | 420 |
| 7 | Kabel 5x4 Ydy ŻO 450/750V okrągły | m | 2650 |
| 8 | Kabel energetyczny YKY 5x25 żo 0,6/1kV | m | 540 |
| 9 | Kabel energetyczny YKY 5x70 żo 0,6/1kV | m | 100 |
| 10 | Kabel telekomunikacyjny ogiodporny HTKSH PH90 1X2X1, izolacja w kolorze czerwonym | m | 240 |
| 11 | Oprawa 60W E27 IP44 biała Typ gwintu/źródła światła: E27 Moc [W]: 60 Stopień ochrony IP: 44 Kolor: biały Długość [mm]: 192 Wysokość [mm]: 103 | szt | 107 |
| 12 | ŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY HERMETYCZNY ŚRUBOWY 10AX 250V szaro-CZARNY IP54 | szt | 97 |
| 13 | Rura elektroinstalacyjna sztywna biała PVC 320N RL 18 o zwiększonej trwałości oraz niezmienności barwy w warunkach ciągłego narażenia na promieniowanie UV długośc 3m op.20szt, samogasnąca, klasa palności V-0; klasa reakcji na ogień: B-s2, d0 (niezapalna) | op. | 9 |
| 14 | Złączka kompensacyjna biała PVC - ZCL 18 do rur sztywnych op.100szt. | op. | 9 |
| 15 | Uchwyt zamykany - UZ 18 do rur sztywnych op.100szt. Biały | op. | 22 |
| 16 | EPN Puszka natynkowa biała P-5 IP41; z wkładem 5x2,5mm2Stopień ochrony [IP] 41 Wysokość [mm] 80 Szerokość [mm] 80 Głębokość [mm] 38 | szt | 300 |
| 17 | Kołek rozporowy z wkrętem wszecvhstronny / do pustych przestrzeni KW 8X60, Średnica wiercenia - 8 mm Długość koszulki - 50 mm, Wymiar wkręta (średnica x długość) - 4,5x60, Łeb na krzyżak - PZ2, kolor koszulki szary | szt | 3200 |
| 18 | Kołek rozporowy z wkrętem wszecvhstronny / do pustych przestrzeni KW 6X45, Średnica wiercenia - 6 mm Długość koszulki - 40 mm, Wymiar wkręta (średnica x długość) - 3,5x45, Łeb na krzyżak - PZ2, kolor koszulki szary | szt | 400 |
| 19 | Elastyczna listwa zaciskowa 6 mm² Kolor produktu: pomarańczowy/cegła Rodzaj: listwy zaciskowe Liczba torów prądowych: 12 Rodzaj materiału: trudnopalne tworzywo Prąd znamionowy: 10 A Napięcie znamionowe Un: 230/400 V~ Maks. przekrój przewodów podłączeniowych: 6 mm² Wymiary (szer. × wys. × gł.): 129 × 17 × 21 mm | szt | 200 |
| 20 | Uchwyt szybkiego montażu - płaski USMP-3 biały, Średnica przewodu 3x2,5 mm, Zastosowanie YDYp(3x1,5), YDYp(3x2,5), Śr. Wiertła 6-7 mm, w op. Po 100szt. | op. | 60 |
| 21 | Uchwyt Szybkiego Montażu okrągły USMO-12, biały, w op. Po 100szt. | op. | 78 |
| 22 | obejma 14-32 | szt | 1300 |
| 23 | złączka do rura karbowana elektroinstalacyjna RODK DVR 50/40mm dwuwarstwowa do ziemi | szt | 20 |
| 24 | Żarówka LED E27 6400K | szt | 107 |
| 25 | Szafa rozdzielcza z wyposażeniem R35a – szczegółowy opis zawiera załącznik nr 1 do OPZ | szt | 1 |
| 26 | Szafa rozdzielcza z wyposażeniem R35b1 - szczegółowy opis zawiera załącznik nr 2 do OPZ | szt | 1 |
| 27 | Szafa rozdzielcza z wyposażeniem R35b2 -szczegółowy opis zawiera załącznik nr 3 do OPZ | szt | 1 |
| 28 | Szafa rozdzielcza z wyposażeniem R35c1 -szczegółowy opis zawiera załącznik nr 4 do OPZ | szt | 1 |
| 29 | Szafa rozdzielcza z wyposażeniem R35c2 -szczegółowy opis zawiera załącznik nr 5 do OPZ | szt | 1 |
| 30 | Szafa rozdzielcza z wyposażeniem R35c3 -szczegółowy opis zawiera załącznik nr 6 do OPZ | szt | 1 |
| 31 | Szafa rozdzielcza z wyposażeniem RG35 -szczegółowy opis zawiera załącznik nr 7 do OPZ | szt | 1 |
| 32 | Szafa rozdzielcza z wyposażeniem R37a -szczegółowy opis zawiera załącznik nr 8 do OPZ | szt | 1 |
| 33 | Szafa rozdzielcza z wyposażeniem R37b -szczegółowy opis zawiera załącznik nr 9 do OPZ | szt | 1 |
| 34 | Szafa rozdzielcza z wyposażeniem R37c -szczegółowy opis zawiera załącznik nr 10 do OPZ | szt | 1 |
| 35 | Szafa rozdzielcza z wyposażeniem R37d -szczegółowy opis zawiera załącznik nr 11 do OPZ | szt | 1 |
| 36 | Szafa rozdzielcza z wyposażeniem R37e -szczegółowy opis zawiera załącznik nr 12 do OPZ | szt | 1 |